서브네팅, 수퍼네팅 사례

* 200.200.200.0/24를 서브넷팅

서브넷마스크	네트워크 주소	호스트 주소	브로드캐스트 주소
255.255.255.0	200.200.200.0	1~254 (254개)	200.200.200.255
255.255.255.128	0	1~126 (126개)	127
(2개)	128	129~254	255
255.255.255.192	0	1~62 (62개)	63
	64	65~126	127
(4개)	128	129~190	191
	192	193~264	255
255.255.255.224	0	1~30 (30개)	31
	32	33~62	63
	64	65~94	95
	96	97~126	127
(8개)	128	129~158	159
	160	161~190	191
	192	193~222	223
	224	225~254	255
255.255.255.240		(14개)
(16개)
255.255.255.248		(6개)
(32개)
255.255.255.252		(2개)
(64개)

* 200.200.0.0/24를 슈퍼넷팅

서브넷마스크	네트워크 주소	호스트 주소	브로드캐스트 주소
255.255.254.0	200.200.0.0	0.1~1.254 (510개)	200.200.1.255
255.255.252.0	200.200.0.0	0.1~3.254 (1022개)	200.200.3.255
255.255.248.0	200.200.0.0	0.1~7.254 (2046개)	200.200.7.255